**Параметры качества услуги CUT & JOIN**

**Сut & Join 1 (50%):**

1. Отсутствие повреждений на декоративной части багета (царапины, сколы, вмятины, непрокрашенные части, отслаивание декоративного слоя);

2. Заготовки для рамы одного цвета и оттенка;

3. Прокрас торцов заготовок в цвет багета;

4. Склеенные углы рам;

5. Прочное скрепление углов рам;

6. Упаковка, необходимая и достаточная для транспортировки без повреждений.

**Допускается:**

1. Отклонение размеров заготовки от размеров, указанных Заказчиком, в пределах 0…+2 мм;

2. Расхождение углов рамы не более 0,2 мм;

3. Невозможность точного подбора рисунка багета для всех углов рамы;

**Углы собранной рамы НЕ реставрируются, дополнительная фурнитура не используется.**

**Товар, допущенный Заказчиком в производство, признается Заказчиком качественным.**

**Сut & Join 2 (100%):**

1. Отсутствие повреждений на декоративной части багета (царапины, сколы, вмятины, непрокрашенные части, отслаивание декоративного слоя);

2. Заготовки для рамы одного цвета и оттенка;

3. Прокрас торцов заготовок в цвет багета;

4. Реставрация (ваксы и проч.) углов рамы,

5. Склеенные углы рам;

6. Прочное скрепление углов рам;

7. Упаковка, необходимая и достаточная для транспортировки без повреждений.

**Допускается:**

1. Отклонение размеров заготовки от размеров, указанных Заказчиком, в пределах 0…+2 мм;

2. Невозможность точного подбора рисунка багета для всех углов рамы;

**Дополнительная фурнитура не используется.**

Товар, не имеющий внешних повреждений и отклонений от размеров больше указанных выше, возврату и обмену не подлежит. (Для частных лиц - Ст. 26.1 п.4 Закон РФ "О защите прав потребителей", Постановление Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222, п. 4)

Подбор рисунка – за доп. плату (обсуждается)